75630 - Mitigeur thermostatique de lavabo hospitalier à bec orientable choc thermique
Mitigeur thermostatique de lavabo monotrou avec vidage laiton pour lave-mains, à poser sur table. Bec tube orientable et démontable Lg 169 mm. Hauteur sous bec 164 mm. Un volant double débit et un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C/41°C (2 butées) avec système de déverrouillage pour choc thermique sécurisé sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques. Tête céramique ½ tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique NF pour le réglage de la température. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et volants en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M12X1, EP G’3/8, Lg 385 mm, et raccord clapet M1/2 - F3/8. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Marque Sanifirst type mitigeur thermostatique de lavabo monotrou orientable à bec tube REF : 75630 ou équivalent approuvé.