75634 - Mitigeur de lavabo monotrou à bec fondu fixe avec vidage
Mitigeur de lavabo monotrou avec vidage laiton pour lave-mains, à poser sur table avec manette pleine. Bec fondu haut fixe Lg 110 mm. Hauteur sous bec 78,5 mm. Cartouche céramique Ø 40 : butée de limitation de température  avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum.  Robinetterie montée d’origine avec un aérateur. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G’3/8, Lg 390 mm. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou fixe à bec fondu haut REF : 75634 ou équivalent approuvé.