75635 - Mitigeur de lavabo monotrou - Economies d'énergie - avec vidage
Mitigeur de lavabo monotrou avec vidage plastique NF pour lave-mains, à poser sur table avec manette fine. Bec fondu fixe de saillie 100,5 mm. Hauteur sous bec 92 mm. Cartouche céramique Ø 35 à économies d'énergie : ouverture sur l'eau froide, point dur à 3,9L/min à 3 bar, avec butée mécanique de limitation de la température permettant un réglage à 5 positions. Robinetterie montée d’origine avec un mousseur. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles EPDM M10X1, EP G’3/8, Lg 500 mm. Fixation renforcée par une tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou fixe à bec fondu REF : 75635 ou équivalent approuvé