75637 - Mitigeur d'évier hospitalier à bec orientable
Mitigeur d’évier monotrou sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec commande longue médicale, qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet. Bec lisse orientable de saillie 225 mm. Hauteur sous bec 140 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d’ouverture). Débit entre 4 et 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M12X1, écrou prisonnier G’3/8, Lg 350 mm. Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur d’évier monotrou orientable à bec lisse REF : 75637 ou équivalent approuvé.