75638 - Mitigeur thermostatique de douche hospitalier
Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm mural. Une commande longue en laiton pour l'ouverture et un volant avec température avec butée de température à 38°C. Possibilité d'aller jusqu'à 48°C. Débit de 14,4L/min à 3 bar. Paire de rosace tole et raccord excentrique G'1/2 G'3/4 et joints filtres. Arrivée EF/ECS équipée de clapet anti-retour, sortie de douche M’1/2. Tête céramique 1/4 tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique conforme à la NF EN 1111 pour le réglage de la température. Corps et organes de manœuvre en laiton poli chromé. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Marque Sanifirst type mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm REF : 75638 ou équivalent approuvé.