75639 - Mitigeur thermostatique de douche hospitalier choc thermique
Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm mural. Un volant double débit et un volant spécial choc thermique bloqué à 38°C et 41°C (2 butées) avec système de déverrouillage sécurisé sans changer de volant et accessible uniquement par les personnes des services techniques. Débit 14,4L/min à 3 bar. Raccords excentrés M1/2 avec rosaces chromées et joints filtres. Arrivée EF/ECS équipée de clapet anti-retour, sortie de douche M’1/2. Tête céramique ½ tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique conforme à la NF EN 1111 pour le réglage de la température. Corps et volants en laiton poli chromé. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Marque Sanifirst type mitigeur thermostatique de douche entraxe 150mm REF : 75639 ou équivalent approuvé.