75640 - Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm
Mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm mural. Un volant double débit et un volant de température bloqué à 38°C (butée de température), mais déverrouillable par l'utilisateur jusqu'à 48°C. Raccords excentrés M1/2 avec rosaces chromées et joints filtres. Arrivée EF/ECS équipée de clapet anti-retour, sortie de douche M’1/2. Tête céramique ½ tour pour le réglage du débit et cartouche thermostatique conforme NF EN 1111 pour le réglage de la température. Corps et volants en laiton poli chromé. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Marque Sanifirst type mitigeur thermostatique de douche entraxe 150 mm REF : 75640 ou équivalent approuvé