75702 - Mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX  - Applique sortie haute
Mitigeur thermostatique de douche sans chambre de mélange sous pression (évitant intercommunication EFS et ECS en amont de l'obturateur), de conception MASTERMIX équipé de volants ergonomiques rotatifs, en zamak chromés. Certifié NF classement Médical E.C.A.U.M :  E0 Ch2 A1 U3. Volant de température à double butée de température 38°C et 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant. Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord M G'1/2 entraxe 150 +/-10mm intégrant robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustique (livré). Sortie de douche M'1/2 vers le haut avec clapet anti-retour intégré. Débit maximum réglable a 6 - 9 - 12 L/min par le gestionnaire, température réglable de 18 à 41°C. Volant de débit en zamak chromé. Corps du mitigeur en zamak chromé. Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique NF EN 1111.Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. REF: 75702, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.