75704 - Bec vers le bas - pour Mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX 
Bec vers le bas pour mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX. Saillie 200 mm. Hauteur 40 mm. F G'1/2 tournant avec brise-jet étoile M 24X100. Garantie 10 ans. REF : 75704, marque Sanifirst, ou équivalent approuvé.