75705 - Bec vers le haut - pour Mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX 
Bec vers le haut pour mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX. Saillie 125 mm. Hauteur sous bec 131 mm. F G'1/2 tournant avec brise-jet étoile F22X100. Garantie 10 ans. REF : 75705, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.