75706 - Manette longue ergonomique de débit - pour Mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX 
Manette ergonomique longue pour le réglage du débit, pour mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX (réf. 75700).
Laiton Chromé. Saillie 120 mm. Diamètre du volant 49 mm. Diamètre de la tige descendante : 10 mm. Garantie 10 ans. REF: 75706, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.