75715 - Mitigeur de lavabo à bec fixe ou orientable sans vidage
Mitigeur de lavabo monotrou, de conception MODULMIX, sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette ajourée. Bec lisse orientable ou fixe Lg 170mm. Hauteur sous bec 100mm. Cartouche céramique à équilibrage de pression Ø 40 : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit (point dur à 50% d’ouverture). Débit entre 10 et 15L/min à 3 bar.Clapets anti-retour intégrés. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G’3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou à bec fondu orientable ou fixe tube lisse REF : 75715 ou équivalent approuvé