75721 - Mitigeur d'évier hospitalier à bec fixe ou orientable
Mitigeur d’évier monotrou de conception MODULMIX sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette ajourée. Bec lisse fixe ou orientable Lg 230 mm. Hauteur sous bec 160 mm. Cartouche céramique à équilibrage de pression Ø 40 multifonctions : limiteur de température, double débit (point dur à 50% d’ouverture). Débit entre 10 et 15L/min à 3 bar. Clapets anti-retour intégrés. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, EP G’3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 10 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type mitigeur d’évier monotrou orientable à bec fondu REF : 75721 ou équivalent approuvé