75744 - MASTERMIX Kit douche ref 75700 : douchette, support, raccord, flexible 

Kit de douche référence 75744 comprenant un mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX référence 75700, une douchette 1 jet référence 75279, un support mural référence 75303, un raccord anti-stagnation référence 60568 et un flexible de longueur 850 mm référence 75524.
Mitigeur thermostatique de douche de conception MASTERMIX équipé de volants ergonomiques rotatifs, en zamak chromés.
Volant de température à double butée de température 38°C et 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant. Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord M G'1/2 entraxe 150 +/-10mm intégrant robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustique (livré). Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré. Débit réglable 6, 8, 9 ou 12 l/min à 38°C à 3 bar équilibré, température réglable de 18 à 41°C. Volant de débit en zamak chromé. Corps du mitigeur en zamak chromé. Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. REF: 75744, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.