75745 - MASTERMIX Kit douche ref 75700 : douchette, barre, porte-sav, flexible 

Kit de douche comprenant un mitigeur thermostatique de douche MASTERMIX référence 75700, une douchette 2 jets référence 75280, une barre de douche chromée diamètre 25 mm longueur 600 mm avec porte-savon référence 75288, un flexible synthétique lisse gris longueur 850 mm référence 75524.
Mitigeur thermostatique de douche de conception MASTERMIX équipé de volants ergonomiques rotatifs, en zamak chromés. Volant de température à double butée de température 38°C et 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant. Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord M G'1/2 entraxe 150 +/-10mm intégrant robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustique (livré). Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré. Débit réglable 6, 8, 9 ou 12 l/min à 38°C à 3 bar équilibré, température réglable de 18 à 41°C. Volant de débit en zamak chromé. Corps du mitigeur en zamak chromé. Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. REF: 75745, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.