75747 - MASTERMIX Kit douche ref 75708 : douchette, support, raccord, flexible 

Kit de douche comprenant : un mitigeur thermostatique de douche Mastermix référence 75708, une douchette 1 jet référence 75279, un support mural référence 75303, un raccord anti-stagnation référence 60568, et un flexible de longueur 850 mm référence 75524.
Coffret Mitigeur thermostatique de douche de conception MASTERMIX équipé de volants ergonomiques rotatifs, en zamak chromés. Volant de température à double butée de température 38°C et 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant. Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord M G'1/2 entraxe 150 +/-10mm intégrant robinets d'arrêt, filtration et raccord acoustique (livré). Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré. Débit réglable 6, 8, 9 ou 12 l/min à 38°C à 3 bar équilibré, température réglable de 18 à 41°C. Volant de débit en zamak chromé.Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. REF: 75747, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.