75752 - Kit de douche Mastermix 75710 avec accessoires
Kit de douche référence 75752 comprenant : un mitigeur thermostatique de douche Mastermix référence 75710, une douchette 2 jets référence 75280, une barre de douche chromée diamètre 25 mm longueur 600 mm référence 75288, et un flexible de longueur 1500 mm référence 75415.
Coffret Mitigeur thermostatique de douche de conception MASTERMIX équipé d'un volant ergonomique rotatif, en zamak chromé, et d'un bouton à déclenchement souple TOUCH. Volant de température à double butée de température 38°C et 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant. Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord  M G'1/2 entraxe 150 +/-10mm intégrant filtration et raccord acoustique (livré). Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré. Bouton d'ouverture/fermeture à technologie TOUCH avec rinçage périodique par défaut (30 secondes toutes les 24 heures).Débit fixe d'environ 8l/min, température réglable de 18 à 41°C. Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par deux électrovannes et d’une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et composants électroniques et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Pile Lithium 6V intégrée. REF: 75752, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.