75845 - Mitigeur de lavabo avec manette pleine sans vidage - HOPTIM'
Mitigeur de lavabo HOPTIM'monotrou laiton sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette pleine. Bec fixe Lg 106 mm. Hauteur sous bec 100 mm. Compatible filtres terminaux. Cartouche céramique Ø 35 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et réglage du débit maximum. Débit conforme NF "M" entre 4 et 6L/min à 3 bar. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps à intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec l'eau), bec et organe de manœuvre poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G’3/8. Fixation par un kit de serrage 1 tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou sans vidage fixe avec bec et corps lisses REF : 75845 ou équivalent approuvé