75915 - Mitigeur de lavabo avec manette pleine et vidage - Economies d'énergie HOPTIM'
Mitigeur de lavabo HOPTIM' monotrou laiton avec vidage pour lave-mains, à poser sur table avec manette pleine. Bec fixe Lg 106 mm. Hauteur sous bec 100 mm. Cartouche céramique C3 Ø 35 à économies d'énergie : ouverture sur l'eau froide. Cartouche équipée d'une butée mécanique de limitation de température, permettant un réglage. Débit conforme NF "M" entre 4 et 6L/min à 3 bar. Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps à intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec l'eau), bec et organe de manœuvre poli chromé. Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G’3/8 Fixation par un kit de serrage 1 tige M8. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou avec vidage fixe avec bec & corps lisses REF : 75915 ou équivalent approuvé