75941 - Douchette 3 jets
Douchette chromée 3 jets au choix de l'utilisateur : jet pluie, jet massage, jet pluie et massage. Longueur 243 mm et diamètre 95 mm. G 1/2. Pression recommandée : 1
à 3 bar. Maximum 5 bar. Débit entre 11 et 14L/min (en fonction du jet choisi). Système picots anti-calcaire. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst. REF: 75941 ou équivalent approuvé.