75952 - Mitigeur thermostatique monotrou de lavabo MASTERMIX - Sur plage sans vidage
Mitigeur thermostatique de lavabo monotrou sans chambre de mélange sous pression (évitant intercommunication EFS et ECS en amont de l'obturateur), de conception MASTERMIX équipé de volants ergonomiques rotatifs, en zamak chromés. Volant de température avec butée de température à 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant. Flexibles PEX M10x1 écrou prisonnier G'3/8 Lg 350 mm, et joint filtres. Débit maximum réglable à 6 - 9 - 12 L/min par le gestionnaire, température réglable de 18 à 41°C. Volant de débit en zamak chromé avec butée maximum réglable. Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique et breveté permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par une cartouche céramique et d’une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111. Bec orientable - Saillie 125 mm - Hauteur sous bec 191 mm. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et 10 ans pour le reste de la robinetterie. REF: 75952, conception MASTERMIX , marque Sanifirst ou équivalent approuvé.