75953 - Coffret de douche thermostatique TOUCH MASTERMIX - Sortie basse
Coffret Mitigeur thermostatique de douche sans chambre de mélange sous pression (évitant intercommunication EFS et ECS en amont de l'obturateur),de conception MASTERMIX équipé d'un volant ergonomique rotatif, en zamak chromé, et d'un bouton à déclenchement souple TOUCH. Volant de température avec butée de température à 41°C. Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant. Raccordement exclusivement à l'aide d'une plaque de fixation avec raccord F 3/4 pour alimentation mâle en 3/4;entraxe 150. Sortie de douche M'1/2 vers le bas avec clapet anti-retour intégré. Bouton d'ouverture/fermeture à technologie TOUCH avec rinçage périodique par défaut (30 secondes toutes les 24 heures après la dernière utilisation), durée et fréquence de rinçage automatique réglables, temporisation réglable par le gestionnaire, fonction START/STOP. Débit fixe d'environ 8l/min, température réglable de 18 à 41°C. Volant de température en zamak chromé. Intérieur du volant en ABS blanc. Corps du mitigeur en PBT(polymère thermoplastique).Système anti-intercommunication EFS ET ECS unique permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur, réalisé par deux électrovannes et d’une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111. Garantie 3 ans pour la cartouche thermostatique et composants électroniques et 10 ans pour le reste de la robinetterie. Pile Lithium 6V intégrée. REF: 75953, conception MASTERMIX, marque Sanifirst ou équivalent approuvé.