76003 - Nourrice nue à deux robinets à 90° pour applique H9001PT
Nourrice nues à deux robinets à 90° pour applique H9001PT sur dosseret, pour eau potable. Têtes à clapet guidé hors eau NF, raccordement M G’1/2, embouts cannelés démontables ø 6mm, saillie 38mm. Croisillons en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Corps et embouts en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type nourrice nues à deux robinets à 90° pour applique H9101PT sur dosseret REF : 76003 ou équivalent approuvé.