76004 - Nourrice sur embase à deux robinets à 90°
Nourrice sur embase à deux robinets à 90° sur dosseret, pour eau potable. Têtes à clapet guidé hors eau NF, raccordement queue filetée M G’1/2, embouts cannelés démontables ø 6mm, saillie 38mm. Croisillons, embase et rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embouts en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 10 ans. Marque First Labo type nourrice sur embase à deux robinets à 90° sur dosseret REF: 76004 ou équivalent approuvé.