76005 - Robinet sur embase
Robinet sur embase sur dosseret pour eau potable. Tête à clapet guidé hors eau NF, raccordement queue filetée M G’1/2, embout cannelé démontable ø 10mm. Croisillon, embase et rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 10 ans. Marque First Labo type robinet sur embase sur dosseret REF : 76005 ou équivalent approuvé.