76007 - Patère applique à vis
Patère applique à vis sur dosseret pour eau potable. Raccordement M G’1/2 FG'1/2 . Corps en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Embase ø 45mm en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Garantie 10 ans. Marque First Labo type patère à applique à vis sur dosseret REF : 76007 ou équivalent approuvé.