76011 - Col de cygne à bec orientable nu par dessous
Robinetterie col de cygne à bec lisse orientable démontable nu par-dessous sur dosseret, pour eau potable. Tête à clapet guidé hors eau NF, raccordement M G’1/2, embout cannelé démontable ø 10mm, saillie 273mm. Croisillon en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type col de cygne à bec lisse orientable démontable nu par-dessous sur dosseret REF : 76011 ou équivalent approuvé.