76014 - Robinet commande à distance
Robinetterie commande à distance, pour eau potable. Tête à clapet guidé hors eau NF, raccordement M G’1/2, écrou de serrage. Croisillon et rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 23mm. Corps en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type robinet commande à distance REF: 76014 ou équivalent approuvé.