76020 - Robinet à tringle télescopique pour table
Robinet à tringle télescopique longueur 600 à 800mm, pour eau potable. Tête à clapet guidé hors eau NF, raccordement M G’1/2. Croisillon et rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 35mm. Corps et tringlerie en laiton avec écrou de serrage. Embase en laiton avec revêtement Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type robinet à tringle télescopique pour table REF : 76020 ou équivalent approuvé.