76024 - Colonne sur table à bec fixe
Colonne sur table à bec lisse fixe démontable, pour eau potable. Raccordement queue filetée M G’1/2, embout cannelé démontable ø 10mm, saillie 250mm. Embase et rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792.Serrage maximum 55mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 10 ans. Marque First Labo type colonne sur table à bec lisse fixe démontable REF : 76024 ou équivalent approuvé.