76052 - Mélangeur monotrou sur table à bec orientable
Mélangeur monotrou sur table à bec lisse orientable démontable, pour eau potable. Flexibles avec gaine SPEX tressé inox, M10X1, EP G’3/8, Lg 650mm, embout cannelé démontable ø 10mm, saillie 150mm. Croisillons en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 35mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type mélangeur monotrou sur table à bec lisse orientable démontable REF : 76052 ou équivalent approuvé.