76054 - Mélangeur entraxe 150 mm sur dosseret à bec orientable par dessous
Mélangeur entraxe 150mm mural à bec lisse orientable démontable par- dessous, pour eau potable. Raccordement queue filetée M G’1/2, embout cannelé démontable ø 10mm, saillie 200mm. Croisillons, embases et rondelles d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type mélangeur entraxe 150mm mural à bec lisse orientable démontable par- dessous REF : 76054 ou équivalent approuvé.