76086 - Mélangeur entraxe 150 mm sur table à bec orientable
Mélangeur entraxe 150mm sur table à bec lisse orientable démontable à dispositif anti-siphonnage, pour eau potable. Raccordement queue filetée M G’1/2, embout cannelé démontable ø 10mm, saillie 200mm. Croisillons, embases et rondelles d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type mélangeur entraxe 150mm sur table à bec lisse orientable démontable à dispositif anti-siphonnage REF : 76086 ou équivalent approuvé.