76095 - Robinet commande à distance
Robinet en polypropylène pour fluides acides/basiques et eau déminéralisée ou osmosée. Raccordement par tube souple femelle 1/2 d’une longueur de 1 m (cette longueur peut être modifiée sur demande). Tête à clapet guidé hors eau, embout cannelé démontable ø 6mm, livré avec tube souple Rilsan. Alimentation en eau de 0.5 à 1.5 bars. Croisillon et rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Corps et embout en laiton, intérieur en polypropylène et revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type robinet REF : 76095 ou équivalent approuvé.