76154 - Robinet à volant
Robinet à volant pour air comprimé. Tête à clapet guidé hors eau NF, raccordement queue filetée M G’1/2. Croisillon en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Corps en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type robinet à volant REF : 76154 ou équivalent approuvé.