76155 - Robinet commande à distance
Robinet pour air comprimé. Tête à clapet guidé hors eau NF, raccordement M G’1/2, écrou de serrage. Croisillon et rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Corps en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type robinet REF : 76155 ou équivalent approuvé.