76163 - Prise à deux robinets à 90° sur table
Prise à deux robinets à 90° sur table, pour air comprimé. Têtes à clapet guidé hors eau NF, embouts cannelés démontables ø 6mm, raccordement queue filetée M G’1/2, saillie 102mm. Croisillons, embase et rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embouts en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 10 ans. Marque First Labo type prise à deux robinets à 90° sur table REF : 76163 ou équivalent approuvé.