76167 - Patère applique à vis
Patère applique à vis, pour vide. Raccordement M G’1/2 FG'1/2., Rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Corps en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type patère applique à vis REF : 76167 ou équivalent approuvé.