76168 - Robinet de prise à un robinet sur dosseret
Robinet de prise à un robinet mural, pour vide. Tête à clapet guidé hors eau NF, embout cannelé démontable ø 6mm, raccordement M G’1/2, saillie 23mm. Croisillon en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type robinet de prise à un robinet mural REF : 76168 ou équivalent approuvé..