76183 - Patère applique à vis 
Patère à applique à vis, pour gaz combustibles. Raccordement queue filetée M G’1/2, rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Corps en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type patère à applique à vis REF : 76183 ou équivalent approuvé.