76184 - Robinet de sécurité mural
- 76184Robinet à sécurité à passage intégral mural, pour gaz combustibles. Tête à boisseau sphérique 1/4 tour, embout cannelé fixe ø 6mm, raccordement M G’1/2, saillie 74mm. Volant en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type robinet à sécurité à passage intégral REF : 76184 ou équivalent approuvé.