76186 - Nourrice nue à deux robinets de sécurité à monter sur applique
Nourrice nue à deux robinets de sécurité à monter sur applique, pour gaz combustibles. Têtes à boisseau sphérique 1/4 tour, embouts cannelés fixes ø 6mm, raccordement M G’1/2, saillie 74mm. Volants, rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. . Corps et embouts en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 10 ans. Marque First Labo type nourrice nue à deux robinets de sécurité à monter sur applique REF : 76186 ou équivalent approuvé.