76188 - Robinet sur bandeau
Robinet pour gaz combustibles. Tête à boisseau sphérique 1/4 tour, raccordement M G’1/2, écrou de serrage, Volant et rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 25mm. Corps en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 10 ans. Marque First Labo type robinet sur bandeau REF : 76188 ou équivalent approuvé.