76191 - Tétine droite Ø 6 mm sur dosseret
Tétine ø 6mm droite, pour gaz combustible. Raccordement queue filetée M G’1/2, saillie 82mm. Embase et rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Tétine en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 10 ans. Marque First Labo type Tétine ø 6mm droite REF : 76191 ou équivalent approuvé.