76203 - Prise à deux robinets à 90°
Prise à deux robinets de sécurité à 90° sur table pour l’Education Nationale, pour gaz combustibles. Têtes à boisseau sphérique 1/4 tour, sortie M 20/150, raccordement queue filetée M G’1/2, saillie 51mm. Volants et rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 65mm. Corps et embouts en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 10 ans. Marque First Labo type prise à deux robinets de sécurité à 90° REF : 76203 ou équivalent approuvé.