76230 - Col de cygne à bec orientable volant à droite
Robinetterie col de cygne à bec lisse orientable démontable volant à gauche sur dosseret, pour eau potable. Tête à clapet guidé hors eau NF, raccordement queue filetée M G’1/2, embout cannelé démontable ø 10mm, saillie 200mm. Croisillon, embase et rondelle d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Possibilité de volant à gauche. Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type col de cygne à bec lisse orientable démontable volant à gauche sur dosseret REF : 76230 ou équivalent approuvé.