76410 - Mélangeur entraxe 150 mm sur table à bec orientable
Mélangeur entraxe 120mm sur table à bec lisse orientable démontable, pour eau potable. Raccordement queue filetée M G’1/2, embout cannelé démontable ø 10mm, saillie 150mm. Croisillons, embases et rondelles d’embase en polypropylène suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 5 ans. Marque First Labo type mélangeur entraxe 120mm sur table à bec lisse orientable démontable REF : 76410 ou équivalent approuvé.