76787 - Chandelier à un robinet sur table - Saillie 240 mm bec fixe et embout démontable
Chandelier à un robinet sur table à bec lisse fixe pour eau potable. Raccordement queue filetée M G’1/2, embout cannelé démontable ø 10mm, saillie 240mm. Croisillon en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 50mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac blanc (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type chandelier à un robinet sur table à bec lisse fixe REF : 76787 ou équivalent approuvé.