76790 - Chandelier à deux robinets sur table - Saillie 210 mm bec fixe avec embout fixe et embout démontable
Chandelier à deux robinets sur table à bec lisse fixe pour eau potable. Raccordement queue filetée M G’1/2, un embout cannelé fixe ø 6mm et un embout cannelé démontable ø 10mm, saillie 210mm. Croisillons en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 50mm. Corps et embouts en laiton avec revêtement en Nylolac blanc (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 5 ans. Marque First Labo type chandelier à deux robinets sur table à bec lisse fixe REF : 76790 ou équivalent approuvé.