76797 - Mélangeur monotrou à deux robinets sur table - Saillie 250 mm bec fixe et orientable, avec embout fixe
Mélangeur monotrou sur table à bec lisse fixe et orientable (au choix du gestionnaire, via une vis de blocage) démontable, pour eau potable. Flexibles avec gaine SPEX tressé inox, M10X1, EP G’3/8, Lg 600mm, embout cannelé fixe ø 6mm, saillie 250mm. Hauteur sous bec : 152 mm. Croisillons en polypropylène suivant les codes couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 40mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac blanc (plus résistant qu’une simple finition en Epoxy). Garantie 5 ans. Marque First Labo type mélangeur monotrou sur table à bec lisse fixe et orientable démontable REF : 76797 ou équivalent approuvé.